     1.5. Контроль за состоянием и свойствами электрообрабатываемой жидкости
         В процессе электрообработки жидкости резко  изменяются  ее  физи-
    ко-химические свойства, такие как электропроводность, величина поверх-
    ностного натяжения ( у католита -  снижается,  у  анолита-повышается),
    плотность (у католита-снижается,  у анолита-повышается).Повышается ас-
    сорбционно-химическая активность, растворяющая способность ( у католи-
    та), повышается экстракционная способность.
         При униполярной электрообработке жидкости в диафрагменном  элект-
    ролизере в  катодной  зоне  образуются высоковостановленные продукты с
    щелочной реакцией, а в анодной зоне высокоокислительныепродукты с кис-
    лой реакцией.
         Большинство химических  процессов протекает в желательном направ-
    лении,  только при каких-то определенных значениях рН, которые необхо-
    димо  поддерживать  постоянно.  Поэтому  одним  из основных параметров
    контроля за электроактивированными  водными  растворами (ЭВР) является
    рН.
         Другим параметром контроля за ЭВР является окислительно-восстано-
    вительный потенциал (ОВП).  Окислительно-восстановительными называются
    такие реакции,  при которых происходит взаимное окисление и восстанов-
    ление различных веществ в жидкой системе.  Окисление веществ связано с
    удалением электронов из составляющих его частиц,  а восстановление - с
    присоединением их к частицам. Если в жидкость поместить электрод, нап-
    ример платиновый,  то на границе соприкосновения электрода с раствором
    возникает потенциал, величина и знак которого зависят от электрическо-
    го состояния системы.  Величина ОВП служит мерой интенсивности процес-
    сов окисления-восстановления  в  системе  и  определяется соотношением
    концентрации окислительной и восстановительной форм ионов,  образующих
    данную систему.
         Величина ОВП может быть принята за одну из косвенных  характерис-
    тик степени активности электроактивированной жидкой системы по отноше-
    нию к активности той же системы,  обработанной химическими  реагентами
    (щелочью или кислотой).  По изменению ОВП можно судить о направлении и
    скорости химических реакций при  взаимодействии  электроактивированной
    воды с объектами воздействия. Измерение ОВП рекомендуется осуществлять
    в течение всего процесса электрообработки.
         Величины рН  и  ОВП  обычно  измеряются  с помощью иономеров типа
    ЭВ-74, И-115, И-120, ИПП-5, ИПП-6, рН-121.
         В электроактивированном  водном растворе католита (ЭВР-К и ЭИВР-К)
    величина рН изменяется от 7 ед.  до 12,8 ед., а ОВП от 0 до -960мВ.
         В электроактивированном водном растворе  анолита (ЭВР-А) величина
    рН изменяется от 7 ед.  до 1ед., а ОВП от 0 до +1200мВ.
         Как видно из максимальных величин параметров рН и ОВП, рН католи-
    та соответствует практически концентрированному раствору щелочи,  а рН
    анолита соответствует концентрации раствору кислоты.  Тем не менее оба
    эти препарата используются для лечения живых организмов без  нанесения
    им вреда.  Это  и доказывает одну из свойств активации,  что при малой
    концентрации ионов, но высокой их активности (до 106) препараты не об-
    ладают свойствами обезвоживания живой ткани, но способствуют, например
    уничтожению микробов и бактерий.
         Одним из  параметров  контроля  за  электроактивированным  водным
    раствором анолита является концентрация "активного" хлора.  По его ве-
    личине судят  о возможности использования препарат в качестве дезинфи-
    цирующего раствора. Величина концентрации "активного" хлора изменяется
    в пределах  от  50  мпг/л до нескольких граммов в зависимости от конс-
    трукции биоэлектроактиватора, величины силы тока и минерализация раст-
    вора. Величина "активного" хлора определяется по ГОСТ 18190-92.

Дом. | Главная | Отзывы