            1.3.  Влияние ЭВР  на поверхностное натяжение и потенциал
                         на границе раздела вода-воздух.
         Для ЭВР характерна повышенная растворяющая и экстрагирующая  спо-
    собность.  В  ряде  случаев подобные свойства можно наблюдать если по-
    верхностное натяжение водных растворов понижено за счет применения по-
    верхностно-активных веществ (ПАВ). Кроме того, для некоторых природных
    целительных вод,  например,  хунзакутской также характерно  пониженное
    поверхностное  натяжение  (68 мН/м,  для сравнения у обычной природной
    воды 72-75 мН/м.  Поверхностно-активные свойства водных растворов свя-
    заны  с образованием электрических потенциалов на границе раздела фаз.
    В зависимости от этого потенциала происходит ориентация на границе мо-
    лекул,  несущих на своей поверхности различные электрические заряды. С
    разностью потенциалов на границе раздела фаз могут быть  связаны  мою-
    щие,  эмульгирующие свойства растворов. В связи с вышеизложенным в за-
    дачу настоящей работы входило изучение  поверхностно-активных  свойств
    ЭВР  - поверхностного натяжения и разности потенциалов на границе раз-
    дела вода-воздух.
         Поверхностное натяжение на  границе раздела вода-воздух измеряли,
    используя метод полупогруженной стеклянной пластинки - пластинки Виль-
    гельми, соединенной с механоэлектрическим датчиком.
         Разность электрических потенциалов на  границе  раздела  фаз  во-
    да-воздух  измеряли используя метод вибрирующего электрода расположен-
    ного над поверхностью жидкости.
         В работе  использовали  установку в которой одновременно измеряли
    оба показателя и поверхностное натяжение и потенциал. Результаты изме-
    рений автоматически обрабатывались на ЭВМ и выдавались в виде конечных
    величин рН/м и мВ.
         Поверхностное натяжение свежеприготовленного,  еще мутного от пу-
    зырьков выделяющегося водорода,  католита из водопроводной воды трудно
    измерить всвязи с его очень быстрым изменением.  Через 5  минут  после
    выключения электроактиватора поверхностное натяжение католита находит-
    ся вблизи 62 мН/м и в течение часа быстро возрастает почти для  значе-
    ния  характерного  для водопроводной воды - 72 мН/м.  Сравнение кривых
    изменения во времени окислительно-восстановительного потенциала  като-
    лита и поверхностного натяжения (рис.1.3) показывает,что поверхностное
    натяжение релаксирует гораздо быстрее чем окислительно-восстановитель-
    ный потенциал. Изменение поверхностного натяжения, во многом соответс-
    твует изменению относительной разности потенциалов между  поверхностью
    воды и прилегающим к ней слоем воздуха. Поверхностно-активные вещества
    (ПАВ) уменьшают поверхностное натяжение воды за счет  концентрирования
    их на поверхности раздела и пространственной ориентации молекул гидро-
    фильными сторонами к воде, а гидрофобными к воздуху. Совпадение кривых
    релаксации поверхностного натяжения и относительной разности потенциа-
    лов на поверхности может говорить о том,  что понижение поверхностного
    натяжения  католита  связано  с  концентрированием  на его поверхности
    электрических зарядов (возможно ионов гидроксила). Как известно релак-
    сация  католита происходит в основном за счет контакта раствора с кис-
    лородом воздуха.  Видимо; избыточные заряды из объема раствора перехо-
    дят на поверхность где и нейтрализуется и поэтому концентрация зарядов
    на поверхности всегда меньше чем в растворе.  Возможно поэтому  кривые
    релаксации окислительно-восстановительного потенциала в объеме раство-
    ра не совсем соответствуют кривым  релаксации  относительной  разности
    потенциалов на поверхности.
         Изменение во  времени окислительно-восстановительного потенциала,
    поверхностного натяжения и относительной разности потенциалов  на  по-
    верхности раздела вода-воздух для католита водопроводной воды в объеме
    1,5 л.
         1 - окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)
         2 - поверхностное натяжение,
         3 - разность потенциалов на границе раздела вода-воздух

         Изменение от  времени  окислительно-восстановительного потенциала
    (1), поверхностного натяжения (2) и относительной разности потенциалов
    на границе раздела фаз вода-воздух (3) для анолита водопроводной воды.
         Поверхностное натяжение  анолита,  ссразу  же  после   выключения
    электроактиватора является ппониженым (примерно 65 мН/м) и существенно
    не меняется со временем  (даже  немного  уменьшается).  Относиительная
    разность потенциалов на поверхности раздела также существенно не меня-
    ется во времени (рис.1.4).Релаксация анолита происходит гораздо медле-
    нее,  чем у католита и, в основном, не зависит от контакта с воздухом.
    Видимо,  поверхностное натяжение анолита понижено за счет концентрации
    на поверхности ионов хлоратов,  перхлоратов,  гипохлоритов и т.д.,  то
    есть тех которые определяют пониженые значения рН анолита.
         Таким образом  повышенные поверхностно-активные свойства и свеже-
    полученного католита и анолита возможно обусловлены  концентрацией  на
    поверхностях раздела фаз электрически заряженных ионов,  которые пони-
    жают поверхностное натяжение ЭВР.

Дом. | Главная | Отзывы